危险废物污染环境防治信息公示

危废产生环节：

喷涂、机加工等工序产生的漆渣、废油漆桶、废包装物、废油液、乳化液、废活性炭、废过滤棉、脱脂废渣；污水处理产生的含油污泥。

危废类别：

漆渣（HW12）、废油漆桶（HW49）、废包装物（HW49）、废油液（HW08）、乳化液（HW09）、废活性炭（HW49）、废过滤棉（HW49）、脱脂废渣（HW17）、含油污泥（HW08）。

危废特性：

毒性、易燃性。

危废去向：

所有危废均委托有资质单位处置。

防治措施：

危废库均密闭且硬化；满足防风、防雨、防晒、防渗漏要求；各类危废存放于相应的专门容器中，并贴有危险废物分类专用标签；危废库设置导排气设施，库内废气收集后进入废气处理设施处理后排放。
